BRILLO 
Beton malowany, beton drukowany
	5902409745191
	BRILLO SANDSTONE płytka 0,36m2 

	5902409745177
	BRILLO GREY płytka 0,36m2 

	5902409745184
	BRILLO RUST płytka 0,36m2 

	
	



	Nazwa towaru
	Wymiary płytki [cm]
	Ilość w opakowaniu
	Wymiary opak. [cm]
	Waga opak.
	Ilość opak. na palecie
	Ilość opak. na warstwie
	Waga palety [kg] + 20 kg
	Wysokość palety [cm] + 15 cm paleta
	Dostępne wzory

	Brillo
	46,6 x 24,2 x 2,5
	0,36 m2
(4 szt.)
	51 x 12 x H25,7
	14,4
	62
	4x14
+6
	913 kg
	130 cm
	GREY, RUST, SANDSTONE
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1 płytka wymiary:
466mm x 242mm x 25mm
--
powierzchnia 1 płytki: 0,44m x 0,22m
0,09 m2
--
Opakowanie na 4 sztuki płytek 
0,36 m2
wymiary wewnętrzne opakowania:
470mm x 112mm - spód, H 247mm
--
wymiary zewnętrzne opakowania:
510mm x 120mm - spód, H 257mm
--
waga 1 płytki: 3,6 kg
--
waga opakowania (4 płytki + karton opakowanie):
14,4 kg
--
Receptura:
Beton z keramzytem + nadruk

WERSJE KOLORYSTYCZNE 
BRILLO SANDSTONE
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BRILLO GREY
[image: ]
BRILLO RUST
[image: ]
--
PALETYZACJA
14 opakowań na 1 warstwie palety
4 warstwy, piąta warstwa 6 szt. (poziomo).
62 opakowań na palecie (22,32m2)
Waga z paletą: 913 kg
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MOUNTIANO 5
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MOUNTIANO 7
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