CASTELLO 
Beton malowany, beton drukowany
	5902409745238
	CASTELLO GRAFITE płytka 0,47m2 

	5902409745245
	CASTELLO AMBRA płytka 0,47m2 

	5902409745252
	CASTELLO ARGENTO płytka 0,47m2 

	5902409745269
	CASTELLO SABBIA płytka 0,47m2 



	Nazwa towaru
	Wymiary płytki [cm]
	Ilość w opakowaniu
	Wymiary opak. [cm]
	Waga opak.
	Ilość opak. na palecie
	Ilość opak. na warstwie
	Waga palety [kg] + 20 kg
	Wysokość palety [cm] + 15 cm paleta
	Dostępne wzory

	Castello
	56 x 22 x 2,2
	0,4664 m2 (4 szt.)
	61 x 11 x H23,5
	15,5
	48
	12
	755
	109
	Grafite, Ambra, Argento, Sabbia



[image: ]
1 płytka wymiary:
560mm x 220mm x 22mm
--
powierzchnia 1 płytki: 0,56m x 0,22m - 0,1232 m2
powierzchnia krycia 0,1166 m2
--
Opakowanie na 4 sztuki płytek 
0,4664 m2
wymiary wewnętrzne opakowania:
570mm x 103mm - spód, H 222mm
--
wymiary zewnętrzne opakowania:
610mm x 110mm - spód, H 235mm
--
waga 1 płytki: 3,7 kg
--
waga opakowania (4 płytki + karton opakowanie):
15,5 kg
--
Receptura:
Beton z keramzytem + nadruk
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WERSJE KOLORYSTYCZNE 
CASTELLO SABBIA














CASTELLO ARGENTO
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CASTELLO AMBRA
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CASTELLO GRAFITE
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--
12 opakowań na 1 warstwie palety
4 warstwy na palecie
48 opakowań na palecie (22,39m2)
Waga z paletą: 755 kg

[image: ]
image1.jpeg




image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.jpeg
p
[
4
m
ju
=
O
109





